NOMBRE DEL ALUMNO:

Cruz Camacho Diego

CARRERA:

Ing. Mecatrónica

MATERIA:

Embebidos

GRADO Y GRUPO:

8°-B

CUATRIMESTRE:   
Enero-Abril

NOMBRE DEL DOCENTE:

Carlos Enrique Moran Garabito

SPI

(Serial Peripheral Interface)

Es un estándar de comunicaciones, usado principalmente para la transferencia de información entre circuitos integrados en equipos electrónicos. El bus de interfaz de periféricos serie o bus SPI es un estándar para controlar casi cualquier dispositivo electrónico digital que acepte un flujo de bits serie regulado por un reloj.

Muchos sistemas digitales necesitan una conexión rápida con sus periféricos. La ventajas de un bus serie es que minimiza el número de conductores, pines y el tamaño del circuito integrado.

**Operación**

El SPI es un protocolo síncrono. La sincronización y la transmisión de datos se realiza por medio de 4 señales:

* **SCLK** *(Clock)*: Es el pulso que marca la sincronización. Con cada pulso de este reloj, se lee o se envía un bit. También llamado TAKT (en alemán).
* **MOSI** *(Master Output Slave Input)*: Salida de datos del Master y entrada de datos al Esclavo. También llamada SIMO.
* **MISO** *(Master Input Slave Output)*: Salida de datos del Esclavo y entrada al Master. También conocida por SOMI.
* **SS/Select**: Para seleccionar un Esclavo, o para que el Master le diga al Esclavo que se active. También llamada SSTE.

La Cadena de bits es enviada de manera síncrona con los pulsos del reloj, es decir con cada pulso, el Master envía un bit. Para que empiece la transmisión el Máster baja la señal SSTE ó SS/Select a cero, con esto el Esclavo se activa y empieza la transmisión, con un pulso de reloj al mismo tiempo que el primer bit es leído. Nótese que los pulsos de reloj pueden estar programados de manera que la transmisión del bit se realice en 4 modos diferentes, a esto se llama polaridad y fase de la transmisión:

* 1. Con el flanco de subida sin retraso.
* 2. Con el flanco de subida con retraso.
* 3. Con el flanco de bajada sin retraso.
* 4. Con el flanco de bajada con retraso.

**Ventajas**

Comunicación Full Duplex

Mayor velocidad de transmisión que con I²C o SMBus

Protocolo flexible en que se puede tener un control absoluto sobre los bits transmitidos

No está limitado a la transferencia de bloques de 8 bits

Elección del tamaño de la trama de bits, de su significado y propósito

Su implementación en hardware es extremadamente simple

**Desventajas**

Consume más pines de cada chip que I²C, incluso en la variante de 3 hilos

El direccionamiento se hace mediante líneas específicas (señalización fuera de banda) a diferencia de lo que ocurre en I²C que se selecciona cada chip mediante una dirección de 7 bits que se envía por las mismas líneas del bus

No hay control de flujo por hardware

Ejemplos:



